Модуль МНК-2.3. Виконання покриття нігтів лаком, гель-лаком у технологічній послідовності
[bookmark: _GoBack]Тема: Виконання мармурового дизайну  лаками та гель-лаками у технологічній послідовності.
Інструкційно-технологічна картка
	№ з/п
	Зміст  операцій
	Основні засоби
	Технологічна послідовність та технічні умови виконання
	Вимоги безпеки праці

	1.
	Виконати підготовку  робочого місця та інструментів
	Лаки,гель-лаки,пилки,апельсинова паличка,поліетиленовий пакет,ємність для води,зубочистки,жирний крем
[image: ]

	[image: D:\картинки\images-18.jpeg]Виконати підготовчі роботи (дезінфекція поверхні стола, розкласти необхідні інструменти та засоби)
Запросити клієнта(дізнатися бажання клієнта, обговорити ціну послуги
	Не допускати падіння на підлогу косметичних засобів, їх розливу

	2.
	Обробити руки антисептиком.
	[image: E:\Картинки\Dgcd\483386_1.jpg]Антисептик

	[image: E:\Фото\IMG_3639_1.jpg]Обробити руки майстра та руки клієнта антисептиком. Дати антисептику висохнути. 
	Слідкувати за напрямком розпилювання, розподіляти рівномірно по всій долоні.

	3.
	Варіант 1
	Пилка для нігтів
[image: ]
	[image: ]Підготувати нігтьову пластину

	Працюйте одноразовими інструментами

	4.
	Нанесення крему
	[image: ]Жирний крем для рук

	[image: ]Пальці , не зачіпаючи нігті, змащуються жирним кремом. Дана процедура допоможе з легкістю видалити з поверхні шкіри лакову плівку.


	Слідкувати за тим,щоб крем не потрапив на нігті

	5.
	Підготувати ємність з водою і лаком
	Мисочка,вода,кольорові лаки
[image: ]
	[image: ]У ємність, наповнену водою, необхідно по черзі капнути по [image: ]обраному відтінку лаку і відразу ж сформувати необхідний візерунок зубочисткою.
Окунути нігті по черзі у ємність
	Дотримуватись правильної технології

	7.
	Завершити дизайн
	Ватні диски,рідина для зняття лаку,закріплювач.
[image: ]


	[image: ]Очистити шкіру біля нігтя від плівки за допомогою ватного диска, попередньо змоченого в рідині для зняття лаку,та покрити нігті закріп  лювачем.
	Дотримуватсь правильної технології

	8.
	Варіант 2
	[image: ]Базове покрииття

	[image: ]На підготовлені нігті нанести базовий лак і добре просушити.

	Слідкувати,щоб лак не затікав на кутикулу

	9.
	Виконати дизайн
	[image: ]Кольоровий лак

	[image: ]Після того як покриття висохне, нігті покриваються іншим кольором лаку.

	Слідкувати,щоб лак не затікав на кутикулу

	10.
	Створити мраморний малюнок
	Поліетилен
	[image: ]Не чекаючи, поки покриття висохне, необхідно за допомогою пакета створити малюнок на нігті. Для цього поліетиленовим шматочком потрібно торкатися до нігтя і, не утримуючи його, тут же прибрати.
	

	11.
	Зашліфувати
	[image: ]Баф,топ
[image: ]
	[image: ]Зашліфувати ніготь і покрити топом.
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Модуль МНК - 2.3. Виконання покриття нігтів лаком, гель - лаком у технологічній послідовності   Тема:   Виконання мармурового   дизайн у    лаками та гель - лаками   у технологічній послідовності.   Інструкційно - технологічна картка  

№  з/п  Зміст  операцій  Основні засоби  Технологічна послідовність та технічні умови  виконання  Вимоги безпеки  праці  

1.  Виконати підготовку   робочого місця та  інструментів  Лаки,гель - лаки,пилки,апельсинова  паличка ,поліетиленовий  пакет,ємність для  води ,зубочистки,жирний крем      Виконати підготовчі роботи (дезінфекція  поверхні стола,  розкласти необхідні  інструменти та засоби)   Запросити клієнта(дізнатися бажання  клієнта, обговорити ціну послуги  Не допускати  падіння на  підлогу  косметичних  засобів, їх  розливу  

2.  Обробити руки  антисептиком.  Антисептик    Обробити руки майстра та руки  клієнта антисептиком. Дати  антисептику висохнути.    Слідкувати за  напрямком  розпилювання,  розподіляти  рівномірно по  всій долоні.  

3.  Варіант 1  Пилка для нігтів    Підготувати нігтьову пластину    Працюйте  одноразовими  інструментами  

4.  Нанесення крему  Жирний   крем  для рук    Пальці , не зачіпаючи нігті,  змащуються жирним кремом. Дана  процедура допоможе з легкістю  видалити з поверхні шкіри лакову  плівку.      Слідкувати за  тим,щоб крем не  потрапив на нігті  

