[bookmark: _GoBack]Самостійна робота з теми «Робота і потужність електричного струму.
Закон Джоуля – Ленца»
1 варіант
1. Для того щоб визначити роботу струму, необхідно використовувати (1 бал)
а) Вольтметр
б) Вольтметр і амперметр
в) Вольтметр, амперметр і годинник

2. Як визначається одиниця потужності електричного струму? (1 бал)
а) 
б) 
в) 

3. Як зміниться кількість теплоти, що виділяється при проходженні електричного струму по провіднику, якщо при інших незмінних умовах силу струму збільшити вдвічі? (1 бал)
а) Збільшиться вдвічі
б) Збільшиться в 4 рази
в) Зменшиться вдвічі
г) Зменшиться в 4 рази

4. Чому дроти, що підводять струм до електроплитки, не нагріваються так сильно, як спіраль в плитці? (1,5 бали)

5. Яку роботу виконує двигун іграшкового автомобіля за 1 хв, якщо напруга на двигуні 4 В, а сила струму в колі 0,5 А? (1,5 бали)

6. За 5 хв електричний паяльник виділив 1,5 кДж теплоти. Який електричний опір паяльника, якщо сила струму в ньому дорівнює 0,5 А? (1 бал)

7. Два резистори опорами 5 Ом і 15 Ом з’єднані послідовно й під’єднані до джерела струму, напруга на затискачах якого становить 20 В. Скільки теплоти виділиться в обох резисторах за 25 с? (2 бали)

8. В електричний чайник налили 0,5 кг води при температурі 12 °С. Через який час закипить вода в чайнику, якщо сила струму в його нагрівальному елементі дорівнює 10 А, а напруга в мережі становить 220 В? ККД чайника 84 %. (3 бали)



Самостійна робота з теми «Робота і потужність електричного струму.
Закон Джоуля – Ленца»
2 варіант
1. Для того, щоб визначити потужність струму, необхідні (1 бал)
а) Вольтметр і секундомір
б) Амперметр і секундомір
в) Амперметр і вольтметр

2. Як визначається одиниця роботи електричного струму? (1 бал)
а) 
б) 
в) 

3. Як зміниться кількість теплоти, що виділяється при проходженні електричного струму по провіднику, якщо при інших незмінних умовах опір збільшити вдвічі? (1 бал)
а) Збільшиться вдвічі
б) Збільшиться в 4 рази
в) Зменшиться вдвічі
г) Зменшиться в 4 рази

4. Чому в плавких запобіжниках не застосовуються дріт з тугоплавких металів? (1,5 бали)

5. Побутовий фен розрахований на напругу 220 В і силу струму в ньому 3 А. Чому дорівнює потужність фена? (1,5 бали)

6. Двигун електронавантажувача за 1 хв здійснює роботу, рівну 120 кДж. Чому дорівнює напруга на клемах електродвигуна, якщо сила струму в його обмотці 40 А? (1 бал)

7. Два резистори опорами 10 Ом і 20 Ом з'єднані паралельно та під’єднані до джерела струму, напруга на затискачах якого становить 40 В. Скільки теплоти виділиться в обох резисторах за 30 с? (2 бали)

8. Електричний нагрівник за 7 хв доводить до кипіння 10 кг води, початкова температура якої дорівнює 20 °С. Якою є сила струму в його нагрівальному елементі, якщо напруга в мережі становить 220 В? ККД нагрівника 90 %. (3 бали)
